**UIB.271.18.2020**

**Załącznik Nr 10 do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na **przebudowie pomieszczeń w budynku Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy**.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn. *Rozwój edukacji kulturalnej na terenie gminy Tryńcza poprzez przebudowę i zakup wyposażenia Trynieckiego Centrum Kultury*, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
4. przebudowę i adaptację poddasza,
5. remont i zmianę przeznaczenia pomieszczeń na piętrze,
6. montaż windy osobowej wewnętrznej i platformy schodowej na zewnątrz budynku,
7. odnowienie elewacji zewnętrznej.
8. Wymagane parametry techniczne windy (dźwigu hydraulicznego):

Normy EN 81.20; 81.50

Rodzaj dźwigu osobowy,

Napęd dźwigu hydrauliczny pośredni,

Udźwig 630 kg/8 osób,

Ilość przystanków/dojść 3/

Wysokość podnoszenia ~6,00 m

Głębokość podszybia ~1100 mm

Wysokość nadszybia ~3400 mm

Wymiary kabiny SxGxH 1100 x 1400 x 2170

Rodzaj drzwi automatyczne, dwupanelowe teleskopowe,

Wymiar drzwi netto 900 x 2000 mm

Drzwi przystankowe ze stali nierdzewnej

Drzwi kabinowe i ościeżnice ze stali nierdzewnej

Kabina dźwigu nieprzelotowa

Ściany kabiny stal nierdzewna lub laminat

Lustro 1/2 ściany

Poręcze ze stali nierdzewnej

Podłoga wyłożona antypośligową wykładziną

Oświetlenie LED

Kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali nierdzewnej

Kasety wezwań w ościeżnicach drzwi przystankowych, stal nierdzewna

Sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze w dół

Wyposażenie dodatkowe: system alarmowy zg. z normą , piętrowskazywacz w

kabinie i na przystankach, awaryjne oświetlenie

strzałki kierunku jazdy, przyciski podświetlane, wentylator

System ochrony kurtyna świetlna

Dźwig powinien być wyposażony w **zjazd awaryjny po zaniku napięcia** na najniższy przystanek

i otwarcie drzwi.