Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

**Zamawiający:**

Gmina Tryńcza

37-204 Tryńcza 127

**OFERTA**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **DANE WYKONAWCY - INFORMACJE OGÓLNE** | |
| Pełna nazwa Firmy  /imię i nazwisko Wykonawcy/Wykonawców |  |
| Siedziba i adres Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie |  |
| miejscowość |  |
| kod pocztowy |  |
| ulica, nr |  |
| województwo |  |
| NIP/PESEL |  |
| REGON |  |

**OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU WYKONAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn. **„Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb funkcjonowania wirtualnej strzelnicy - WDK Tryńcza w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2025” nr 1/2025/CWCR”**

oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę w wysokości:

**Cena oferty brutto:…............................................................. zł**

**(słownie brutto: .......................................................................................................... zł)**

**netto........................................................... zł**

**podatek VAT ……… %, .......................................................... zł,**

która wynika z poniższej kalkulacji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kosztorys ofertowy** | | | | | | |
| *Lp.* | *Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót* | *Ilość* | *Krot.* | *Jedn.* | *Cena jednost.*  *brutto*  *w zł.* | *Wartość*  *brutto*  *w zł.* |
|  | KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej; pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa gr. wełny 20 cm | 250 |  | m2 |  |  |
|  | KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, folia paraizolacyjna pomiędzy krokwiami - analogia | 250 |  | m2 |  |  |
|  | KNR 14/2010/6 (1) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101 | 250 |  | m2 |  |  |
|  | ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | 100 |  | m2 |  |  |
|  | KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła | 100 |  | m2 |  |  |
|  | KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej –z przycinaniem płytek, płytki 20x20 -cm, cokolik 10 -cm, metoda zwykła | 40 |  | m |  |  |
|  | KNR 202/1016/1 (1)Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa | 3 |  | szt |  |  |
|  | KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe ( 2 szt. ) dostawa i montaż | 3,28 |  | m2 |  |  |
|  | KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - ognioodporne - analogia El 30 dostawa i montaż | 1, 64 |  | m2 |  |  |
|  | KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych,  2-warstwowa | 250 |  | m2 |  |  |
|  | KNR 202/1506/1 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne | 250 |  | m2 |  |  |
|  | KNNR 5/1209/11 (3) Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 -cm, Fi - 40 -mm | 1 |  | otwór |  |  |
|  | KNNR 5/404/7 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do  0,5 -m2 | 1 |  | szt |  |  |
|  | KNNR 5/103/1 (1) Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi - 20 -mm | 350 |  | m |  |  |
|  | KNNR 5/207/1 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na drewnie, przekrój do 7,5-mm2 | 350 |  | m |  |  |
|  | KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60,  podwójne | 18 |  | szt |  |  |
|  | KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt,  2-biegunowe 10A 2,5 -mm2 przelotowe podwójne | 10 |  | szt |  |  |
|  | KNNR 5/306/4 (1) Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 | 4 |  | szt |  |  |
|  | KNNR 5/503/3 Oprawy oświetleniowe w sufitach  podwieszanych, świetlówkowe 4x40 -W ( oprawy led analogia ) | 10 |  | kpl |  |  |
|  | KNRW 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów, obwód sygnalizacyjny | 1 |  | pomiar |  |  |
|  | KNR 217/101/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000 -mm, ocynkowane R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 10 |  | m2 |  |  |
|  | KNR 217/138/4 (1) Kratki wentylacyjne dostawa i montaż - Analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 6 |  | szt |  |  |
|  | KNBK 18/731/3 Dostawa i montaż grzejników elektrycznych o moc min. 1500 W - analogia | 2 |  | szt |  |  |
|  | KNR 724/104/1 Dostaw i montaż klimatyzatora o mocy 5 KW 1 kpl. – analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1 |  | szt |  |  |
|  | **Razem:** | | | | |  |

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,
2. Oświadczam/y, że zapoznałem się z treścią niniejszego zapytania ofertowego w raz załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
4. Oświadczam/y, że oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
5. Oświadczam/y, że zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
6. Oświadczam/y, że nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025r. poz. 514).
7. Oświadczam/y, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia\*

*\*w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................................

*data, podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*